**Marché EQUIPEMENTS TACTIQUES**

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

*Version MISE A JOUR 13 01 2025*

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

Voir formulaire standard ci-après

**ANNEXE II + III : SPECIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE**

**Intitulé du marché:** FOURNITURE D’EQUIPEMENTS DE SECURITE

**Référence de la publication :**

**Colonnes 1-2 à compléter par le pouvoir adjudicateur**

**Colonnes 3-4 à compléter par le soumissionnaire**

**Colonne 5 réservée au comité d’évaluation**

Annexe III - L’offre technique du titulaire

Les soumissionnaires doivent compléter le modèle suivant :

* Colonne 2, complétée par le pouvoir adjudicateur, précise les spécifications demandées (à ne pas modifier par le soumissionnaire),
* Colonne 3 doit être remplie par le soumissionnaire et doit détailler l’offre (l’utilisation des mots “conforme” et “oui” sont à cet égard insuffisants)
* Colonne 4 permet au soumissionnaire de faire des commentaires sur son offre de fournitures et de faire éventuellement des référencesdocumentaires

La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modèles offerts et les options incluses, s’il y a lieu, afin que les évaluateurs puissent voir l’exacte configuration. Les offres ne permettant pas d’identifier précisément les modèles et les spécifications pourront se voir rejetées par le comité d’évaluation.

L’offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d'effectuer aisément une comparaison entre les spécifications demandées et les spécifications proposées.

**LOT N° 1 : Supply and Delivery of Security Equipment to Beninese law enforcement forces**

| **1.**  **Article numéro** | **2**  **Spécifications requises (+ quantité requise)** | **3**  **Spécifications proposées** | **4**  **Notes, remarques,**  **Réf. de la documentation** | **5**  **Notes du comité d’évaluation** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | **BOUCLIERS BALISTIQUES**   * Bouclier balistique classe III+ / IV * Individuel * Avec fenêtre * Niveau min. III * Poids : environ 18 kg (+/- 10%) * Couleur : noir   **QUANTITE : 20**  **LIVRAISON COTONOU / BENIN** |  |  |  |
| 1.2 | **BRISES VITRES**   * Outil transportable et compact pour briser les vitres des véhicules   **QUANTITE : 5**  **LIVRAISON COTONOU / BENIN** |  |  |  |
| 1.3 | **PINCES COUPANTES**   * Coupe-boulon * Tête puissante * Articulation noyée, avec construction à double articulation excentrique * Surface noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique * Matière(s): Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé * Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀: 5,5 mm, fil dur jusqu'à ⌀: 3,2 mm * Longueur totale 300 mm (+/- 15 %) * Poignée avec revêtement en plastique   **QUANTITE : 1**  **LIVRAISON COTONOU / BENIN** |  |  |  |
| 1.4 | **SAC A MUNITIONS**   * Doit être repliable et se porter à la ceinture * Doit mesurer H10cm x L10cm x P5cm (+/- 10 %) lorsque la poche est pliée * Doit mesurer 20 cm (+/- 10 %) en ouverture et entre 25 et 30 cm (+/- 10%) de hauteur une fois dépliée * Doit être en tissu résistant type cordura de couleur Coyote ou vert olive * Doit comporter un système de serrage au niveau de l’ouverture afin d’éviter la chute des objets du sac * Doit posséder un rabat velcro permettant de le maintenir fermé à la ceinture   **QUANTITE** **: 2**  **LIVRAISON COTONOU / BENIN** |  |  |  |

**LOT N° 2 : Lot 2 – Supply and Delivery of Security Equipment to Republic Cote d’Ivoire law enforcement forces**

| **1.**  **Article numéro** | **2**  **Spécifications requises (+ quantité requise)** | **3**  **Spécifications proposées** | **4**  **Notes, remarques,**  **Réf. de la documentation** | **5**  **Notes du comité d’évaluation** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | **MENOTTES D’EXERCICE**   * En métal * Porte-menotte avec fermeture par clip de sécurité : inclus * Menottes adaptables à tous types de poignets * A chaines * Couleur bleue   **QUANTITE : 15**  **LIVRAISON ABIDJAN / COTE D’IVOIRE** |  |  |  |
| 2.2 | **AK 47 BLUE GUNS**   * Modèle standard * En polyuréthane, plastique très résistant * Avec armature métallique interne pour respecter l'équilibre de l'arme * Utilisables en toute conditions climatiques (froid, chaud, sec, humide...) * Couleur bleue   **QUANTITE : 10**  **LIVRAISON ABIDJAN / COTE D’IVOIRE** |  |  |  |
| 2.3 | **PA BLUE GUNS**   * Modèle standard * En polyuréthane, plastique très résistant * Avec armature métallique interne pour respecter l'équilibre de l'arme * Couleur bleue * Utilisables en toute conditions climatiques (froid, chaud, sec, humide...)   **QUANTITE : 10**  **LIVRAISON ABIDJAN / COTE D’IVOIRE** |  |  |  |
| 2.4 | **POIGNARD D’ENTRAINEMENT**   * Modèle standard * En polyuréthane, plastique très résistant * Avec armature métallique interne pour respecter l'équilibre de l'arme * Couleur bleue * Utilisables en toute conditions climatiques (froid, chaud, sec, humide...)   **QUANTITE : 10**  **LIVRAISON ABIDJAN / COTE D’IVOIRE** |  |  |  |
| 2.5 | **BATON D’ENTRAINEMENT (LOT PN)**   * Modèle standard * Baton léger pour l’entraînement de self-défense * Couleur bleue ou noir * Plastique dur avec de la mousse capitonnée pour l’absorption des chocs * • longueur : 50 cm (+/- 10%) * • diamètre : 4 cm (+/- 10%) * Utilisables en toute conditions climatiques (froid, chaud, sec, humide...)   **QUANTITE : 10**  **LIVRAISON ABIDJAN / COTE D’IVOIRE** |  |  |  |
| 2.6 | **BOUCLIERS BALISTIQUES**   * Bouclier balistique classe III+ / IV * Individuel * Avec fenêtre * Niveau min. III * Poids : environ 18 kg (+/- 10%) * Couleur : noir   **QUANTITE : 5**  **LIVRAISON ABIDJAN / COTE D’IVOIRE** |  |  |  |
| 2.7 | **SAC A MUNITIONS**   * Doit être repliable et se porter à la ceinture * Doit mesurer H10cm x L10cm x P5cm (+/- 10 %) lorsque la poche est pliée * Doit mesurer 20 cm (+/- 10 %) en ouverture et entre 25 et 30 cm (+/- 10%) de hauteur une fois dépliée * Doit être en tissu résistant type cordura de couleur Coyote ou vert olive * Doit comporter un système de serrage au niveau de l’ouverture afin d’éviter la chute des objets du sac * Doit posséder un rabat velcro permettant de le maintenir fermé à la ceinture   **QUANTITE** **: 2**  **LIVRAISON ABIDJAN / COTE D’IVOIRE** |  |  |  |
| **2.8** | **PORTES CHARGEURS TRIPLE AK**   * Porte chargeur triple système d'attache MOLLE pour armes d'épaule à adapter sur porte plaque * En cordura/nylon/polyester * 3 poches de tailles égales avec œillet de drainage sur le bas * Capacité de 3 chargeurs AK47 * Fermeture Velcro sur le haut * Fixation par attache molle * Rabat velcro et rétention élastique des chargeurs * Attache : passants Molle * Couleur : Coyote ou vert olive   **QUANTITE : 30**  **LIVRAISON ABIDJAN / COTE D’IVOIRE** |  |  |  |
| **2.9** | **HOLSTERS**   * Universel/polyvalent compatible pistolet automatique * En cordura * Patte de sécurité avec bouton pression * Modèle omnivore compatible Norinco NP 22 et Tokarev TT33 * Ergonomique * Fixation : ceinture * Ambidextre * Couleur : Noir   **QUANTITE : 50**  **LIVRAISON ABIDJAN / COTE D’IVOIRE** |  |  |  |
| **2.10** | **GILET TACTIQUES MAINTIEN DE L’ORDRE**   * Tissu : Polyamide haut ténacité ou filet nylon haute résistance. * Boutons pressions : Laiton/plastique * Poignée d’extraction * Emplacement pour identifiant * Bande dorsale à passants multiples pour fixer des accessoires à clip * Réglages de la chasuble d’intervention modulable * Epaules rembourées. * Cordons élastiques sur les deux côtés * Système MOLLE pour la fixation de plusieurs appareils * Poches et portes accessoires amovibles * Différentes poches de rangements (Téléphone, bâton, cartouches, aérosol, etc..)   **QUANTITE : 50**  **LIVRAISON ABIDJAN / COTE D’IVOIRE** |  |  |  |
| **2.11** | **PORTE CASQUE**   * Sangle : Polypropylène ou équivalent * Pression : Laiton/Plastique * Rabat en sangle avec bouton pression * Passant de ceinture en sangle * Passant 50mm (+/- 10 %)   **QUANTITE : 250**  **LIVRAISON ABIDJAN / COTE D’IVOIRE** |  |  |  |
| **2.12** | **CASQUE MAINTIEN DE L’ORDRE (PN)**   * Casque avec calotte extérieure en polycarbonate. * Calotin intérieur en polystyrène expansé pour une meilleure absorption des chocs. * Intérieur avec couronne réglable, pour une meilleure dissipation de la chaleur * Ecran relevable en polycarbonate, épaisseur 3mm minimum * Joint d’étanchéité au sommet de l’écran * Barre métallique de renfort sur le bord supérieur de l’écran * Protège-nuque pare-coups en PVC de 12 cm (+/- 10 %), détachable, fixé par pressions sur protège-nuque rigide faisant partie de la calotte, à l’arrière du casque * Fermeture par boucle automatique * Mentonnière amovible sur la jugulaire * 2 ventilations rondes sur les oreilles pour une meilleure audition * 2 ventilations rondes sur le front * Taille unique * Poids : 1,8 kg (+/- 10 %)   **QUANTITE : 50**  **LIVRAISON ABIDJAN / COTE D’IVOIRE** |  |  |  |
| **2.13** | **BOUCLIER MAINTIEN DE L’ORDRE (PN)**   * Fabriqué en polycarbonate transparent épaisseur 4 mm minimum * Résistant aux chocs * Poignée ergonomique ambidextre réglage par velcro * Bande de mousse horizontale centrale pour amortir les chocs et améliorer le confort de l'utilisateur * Poids: 4 kg (+/-15 %) * Dimensions : H 100 cm x l 60 cm (+/-15%)   **QUANTITE : 100**  **LIVRAISON ABIDJAN / COTE D’IVOIRE** |  |  |  |

Nom et prénom: **<**……………………………………………….…………………**>**

Lieu et date: **<**……………………………………………….…………………**>**

Signature : **<**……………………………………………….…………………**>**

Sceau de la société : **<**……………………………………………….…………………**>**