# *ANNEXE II + III :* SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE

**Intitulé du marché:** **Contrat de fourniture de véhicules 4x4 de type pickup double cabine au profit des forces de sécurité intérieure et de la Mission EUCAP Sahel Mali.**

**Référence de la publication : ESM/AO/25/1068**

**Colonnes 1-2 à compléter par le pouvoir adjudicateur**

**Colonnes 3-4 à compléter par le soumissionnaire**

**Colonne 5 réservée au comité d’évaluation**

Annexe III - L’offre technique du titulaire

Les soumissionnaires doivent compléter le modèle suivant:

* La colonne 2, complétée par le pouvoir adjudicateur, précise les spécifications demandées (à ne pas modifier par le soumissionnaire)
* La colonne 3 doit être remplie par le soumissionnaire et doit détailler l’offre (l’utilisation des mots «conforme» et «oui» sont à cet égard insuffisants)
* La colonne 4 permet au soumissionnaire de formuler des commentaires sur son offre de fournitures et de faire éventuellement référence à des documents

La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modèles offerts et les options incluses, s’il y a lieu, afin que les évaluateurs puissent voir l’exacte configuration. Les offres ne permettant pas d’identifier précisément les modèles et les spécifications pourront se voir rejetées par le comité d’évaluation.

L’offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d'effectuer aisément une comparaison entre les spécifications demandées et les spécifications proposées.

**Le délai de livraison imposé est :**

* **Maximum 120 jours calendaires à compter de la signature par la dernière des deux parties.**
* **Livraison DDP à Bamako, Mali.**

***Conformément à l’accord entre l’Union Européenne et la République du Mali relatif au statut de la Mission, EUCAP Sahel Mali est exemptée de tous impôts, taxes (y-compris la TVA) et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux au titre des biens achetés et importés, des services rendus et des installations utilisées par elle pour les besoins de la mission***.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fourniture de trois véhicules 4x4 type pickup double cabine** | | | | |
| **1**  **Article numéro** | **2**  **Spécifications requises** | **3**  **Spécifications proposées** | **4**  **Notes, remarques,**  **Réf. de la documentation** | **5**  **Notes du comité d’évaluation** |
| **1** | **Véhicule 4x4 pickup, volant à gauche. Véhicule neuf avec les caractéristiques techniques suivantes :**   1. **Moteur**    * Nombre de cylindres : 4    * Type de moteur : en ligne    * Carburant : diesel    * Electricité : 12 V    * Cylindrée (cc) : Capacité entre 2300 et 2500 cc    * Puissance entre 110 et 150 HP 2. **Transmission**    * Boîte de vitesses manuelle: minimum 5 vitesses    * Boîte de transfert 3. **Carrosserie**    * Nombre de portes: 4+ porte arrière    * Nombre de places : minimum 5    * Silhouette : Type pickup    * Cabine : double 4. **Poids / capacités / dimensions**    * Volume du réservoir de carburant (L) : Minimum 60    * Longueur entre : 5200 et 5350 mm    * Largeur entre :1800 et 1850 mm    * Hauteur entre : 1750 et 1830 mm    * Empattement : Minimum 3.000mm    * Garde au sol : Minimum 200 mm 5. **Freins et suspensions**    * Avant : freins à disque, de préférence ventilés    * Arrière : Freins à disque ou freins à tambour.    * ABS    * Suspensions avant : Amortisseurs avec ressorts hélicoïdaux    * Suspensions arrière : Ressort à lames.      1. **Cabine avant de l'équipement interne**    * Climatisation    * Ouverture de fenêtre électrique    * Système de verrouillage général    * Radio    * Conduite à gauche 2. **Autres accessoires**    * Kit d’outils et cric 3. **Autres spécifications**    * Garantie de minimum 2 ans    * Manufacture date min 2025   **Quantité: 3 véhicules**  Aucune pièce de rechange nécessaire |  |  |  |

Date:

Nom, prénoms et Fonction:

Signature / tampon: